{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测点位名称","监测时间（开始）","监测时间（结束）","项目名称","监测值","标准值","均值流量（立方米/小时）","累计流量（千立方米）","是否达标","是否停产","备注"]
["锅炉烟囱","2023-04-12","2023-04-12","二氧化硫（mg/m3 ）",35,35,35,35,"是","否"]
["锅炉烟囱","2023-04-12","2023-04-12","氮氧化物（mg/m3 ）",50,50,50,50,"是","否"]
["锅炉烟囱","2023-04-12","2023-04-12","烟尘（mg/m3 ）",10,10,10,10,"是","否"]
["3#脱硫塔排气口","2023-04-12","2023-04-12","二氧化硫（mg/m3 ）",35,35,35,35,"是","否"]
["3#脱硫塔排气口","2023-04-12","2023-04-12","氮氧化物（mg/m3 ）",50,50,50,50,"是","否"]
["3#脱硫塔排气口","2023-04-12","2023-04-12","烟尘（mg/m3 ）",10,10,10,10,"是","否"]
["污水排放口","2023-04-12","2023-04-12","PH（mg/L ）","6-9","6-9","6-9","6-9","是","否"]
["污水排放口","2023-04-12","2023-04-12","化学需氧量（mg/L ）",500,500,500,500,"是","否"]
["污水排放口","2023-04-12","2023-04-12","氨氮（mg/L ）",60,60,60,60,"是","否"]
["污水排放口","2023-04-12","2023-04-12","总氮（mg/L ）",70,70,70,70,"是","否"]
["污水排放口","2023-04-12","2023-04-12","总磷（mg/L ）",8,8,8,8,"是","否"]
["VOCs在线监测点","2023-04-12","2023-04-12","甲苯",8,"无标准",8,8,"是","否"]
["VOCs在线监测点","2023-04-12","2023-04-12","非甲烷总烃",8,8,8,8,"是","否"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}